**Dokumentert sikkerhetsopplæring – Båndsag**

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: 27.04.2021 | Dokument ID:KVA-KS-DSO-001 |
| Forfatter: KS-leder | Godkjenner: Rektor |
| Versjon: 3.0 | Gyldig fra: 21.10.2021 |

Innhold

[**FORMÅL** 2](#_Toc85718863)

[**HJEMMEL** 2](#_Toc85718864)

[**MÅLGRUPPE** 2](#_Toc85718865)

[**BESKRIVELSE** 2](#_Toc85718866)

[**Manual Båndsag** 3](#_Toc85718867)

[**Sikkerhetsopplæring – Båndsag** 4](#_Toc85718868)

[**ANSVAR** 4](#_Toc85718869)

[**REVISJONSLOGG** 4](#_Toc85718870)

# **FORMÅL**

Dokumentet er laget for å sikre at alle elevene får praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret.

# **HJEMMEL**

Dokumentet hjemles til «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav» §§ 10-2.

# **MÅLGRUPPE**

Rektor, assisterende rektor, avdelingsledere, faglærere, elever på maritim utdanningslinje ved Kvadraturen vgs.

# **BESKRIVELSE**

Dokumentet inneholder informasjon om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, vedlikehold og kontroll, bruksområde og sikker bruk av båndsag.

## **Manual Båndsag**

|  |  |
| --- | --- |
| Teknisk data:* Opptil 2200 Watt
* Opptil 1440 omdreininger/min

Krav til bruker:* Dokumentert opplæring på maskinen
* Har vist sikker praktisk bruk
	+ Kan bytte sagblad på sikker måte
	+ Kjenner til rett matehastighet og omdreiningstall for diverse materialtyper
	+ Vis praktisk bruk av vernetiltak

**Video:*** [**https://youtu.be/hjLx5qeHex8**](https://youtu.be/hjLx5qeHex8)
 | Farer* Kuttskade – sag blad
* Øyeskade – spon
* Klemskade – Løse plagg o.l. kan sette seg fast i bevegelige deler

Påbudt verneutstyr* Vernesko
* Vernebriller/ visir
* Hørselvern/ øreplugger – ved behov
* Ordentlig arbeidstøy
* Arbeidshansker – ved behov
 |

## **Sikkerhetsopplæring – Båndsag**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontroll før bruk:* Arbeidsområdet klargjort for jobben.
* Omgivelsene sikret.
* Du skal ha tilgang til medisinskrin. I tilfelle kuttskader.
* Kost/brett klart for å rydde
* Lysforhold OK
* Maskinen skal være slått av før du utfører kontroll av maskin, bytter sagblad.
* Visuell kontroll av maskin
 | Bruk:1. Påse at ikke arbeidstøy, hår eller annet kan føre til at du kan bli «fanget» av bevegelige deler.
2. Spenn arbeidsstykket ordentlig fast!
3. Støpselet settes i stikkontakten
4. Påse at maskinens omdreiningstall er rett innstilt
5. Utfør kuttejobben etter anvisning fra instruktør/lærer.**Hold hendene unna kuttområdet!**
6. Maskinen skal være slått av før du utfører vedlikeholdsarbeid/ justeringer på maskinen, eller skal bytte blad.
7. Fjern spon med kost/brett og rydd arbeidsområdet
8. Oppdages feil eller mangler på maskinen/utstyr skal det gis beskjed om det til instruktør/lærer.
 |

# **ANSVAR**

Rektor, avdelingsleder, KS-Leder, faglærere har ansvaret for dette dokumentet med å bearbeide innholdet ved behov.

# **REVISJONSLOGG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisjon | Dato | Endring | Laget | Kontrollert | Godkjent |
| 01 | 20.04.21 | Dokument laget av Avd.leder ØDS | LKS | Rektor | Rektor |
| 02 | 27.04.21 | Overført dokumentet til nytt format og gitt det ID-nummer. | VA | LKS | Rektor |
| 03 | 21.10.21 | Innholdet av dokumentet er redigert og gitt det nytt ID-nummer. | VA | LKS | Rektor |